**ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO**

**Processo Licitatório nº 003/2016**

**Pregão nº 003/2016**

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada no endereço \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

declara , sob as penas da lei , que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes nº 01 e 02 contêm a indicação do objeto, o preço oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome completo do declarante)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(RG do declarante)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura do declarante)

**ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA**

À

Câmara Municipal de Formiga

Comissão de Compras e Licitações.

**Ref.: Processo Licitatório nº 003/2016 - Pregão nº 003/2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dados da empresa** | **Razão Social do Licitante:** |  |
| **CNPJ:** |  |
| **Endereço completo** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Telefone/Fax** |  |
| **Dados do representante** | **Nome representante** |  |
| **CPF Representante** |  |
| **Cargo/Qualificação** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| **01** | **MICROCOMPUTADOR**  - **PLACA PRINCIPAL** (Motherboard/ placa-mãe);  Total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco Rígido presentes;  A placa principal deverá atender aos requisitos abaixo:   * Placa principal com arquitetura BTX ou ATX; * Possuir no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3-DIMM ou superior, que permita expansão para, no mínimo, 16 (dezesseis) Gbytes DDR3 1600 MHz; * Equipamento deve possuir as seguintes opções de expansão:   - Pelo menos 1 (um) slot tipo PCI 16x  **Interfaces**  - Duas (02) interfaces do tipo Serial ATA 3.0 (6 Gbps) ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido, leitor óptico e demais dispositivos;  - Controladora de vídeo - on-board, recursos 3D com interface VGA;  - Uma (01) interface Ethernet IEEE 802.2 e 802.3 com conector 10/100/1000 base-T (RJ-45).  - Conectores para entrada e saída de áudio estéreo.  - No mínimo 06 (seis) interfaces USB;  - Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface serial padrão RS-232 que pode ser placa PCI ou PCI-Express;  - Possuir 1 (uma) interface para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, integrada a placamãe;  - Possuir 1 (uma) interface para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, integrada a placamãe;  - Possuir 1(um) adaptador wireless padrão 300 mbps usb 802.11n.  **Placa de Áudio**  - Controladora de áudio com as seguintes especificações mínimas : integrada com placa de áudio de alta definição stereo, compatível com dois canais de áudio compatível com áudio 3D com AC'97 rev. 2.3Tipo : Integrada, HD codec de áudio compatível.  **Bios**  - BIOS implementada em "flash memory", atualizável sem troca do chip, atualizável.  **Processador**  - Freqüência real de clock interno de 3.1GHz (Gigahertz), 4 Cores e 4 Threads;  - Cache de pelo menos 6 (seis) MB;  - Com tecnologia para operar em 64bits.  **Memória Ram**  - Memória RAM tipo DDR3-DIMM 1600 MHz ou superior com no mínimo 08 (oito) Gbytes instalado, compatível com o barramento da placa principal e que isto represente no máximo 50% dos slots de memória livre.  **Unidades De Disco Rígido**  - Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 1TB (um terabyte), com taxa de transferência de 3.0 GB/s;  - Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm;  - Memória cache buffer de, no mínimo, 16 Mbytes.  **Teclado**  - Deverá ser fornecido 01 (um) teclado;  - Deverá ser layout português-brasileiro e seguir o conjunto de normas ABNT2;  - Deverá possuir cabo de sinal com conector padrão PS/2 Mini-Din ou USB, conforme disponível na placa principal;  - A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador;  - Deverá ser da mesma marca do equipamento ofertado.  **Mouse**  - Deverá ser fornecido 01 (um) mouse;  - Deverá ser do tipo óptico;  - Deverá possuir, no mínimo, resolução de 400 dpi;  - Deverá possuir cabo de sinal com conector padrão PS/2 Mini-Din ou USB, conforme disponível na placa principal;  - A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador;  - Deverá ser da mesma marca do equipamento ofertado;  - Deverá ser fornecido o protetor de mouse (mouse pad);  **Unidade de Mídia Ótica**  - Uma unidade gravadora de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, software compatível com o sistema operacional instalado.  **Gabinete**  - Alimentação através de fonte interna Bivolt automática, com capacidade para suportar a máxima expansão do equipamento (configuração com todos os slots livres ocupados) e que tenha tecnologia para controle do consumo de energia.  - Potência real mínima de 300W;  - Baias internas ao gabinete: mínimo 1 (uma) de 3 ½”;  - Baias externas de acesso frontal: mínimo 1 (uma) de 5 ¼” e 1(uma) de 3 ½”;  - Gabinete BTX ou ATX do tipo desktop - que permita a utilização na posição vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador.  **Software, Compatibilidade de Software e Documentação**  - Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 7 Professional (ou superior), em Português do Brasil, com a respectiva etiqueta de autenticidade afixada ao gabinete do equipamento;  - Deverá ser apresentado a Certificação EPEAT Gold do fabricante do microcomputador ofertado;  - Deve ser fornecida mídia com todos os drivers, compatível com sistema operacional fornecido, necessário para seu funcionamento do equipamento;  - Cada equipamento deverá vir acompanhado da suíte de aplicativos MS-Office Home and Business 2010 ou superior, instalado, com licença de uso.  **Outros Requisitos**  - Todos os equipamentos ofertados na mesma cor, preta;  - Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução.  **Garantia e Suporte**  Garantia mínima de 01 ano, devendo ter assistência técnica autorizada em pelo menos uma das seguintes cidades em Minas Gerais: Formiga, Divinópolis, Itaúna, Belo Horizonte ou cidades até 50 km de Formiga. | 23 |  |  |  |
| **02** | **Monitor LED de 18,5” ou superior, widescreen,** com a configuração mínima:  - Na cor preta;  - Resolução: 1366 x 768@ 60Hz;  - Tempo de resposta: 5ms;  - Brilho: 200 nits (cd/m2);  - Contraste: 600:1;  - Tensão: AC 100 ~ 240 V;  - Acompanhar manual em português;  - **Garantia mínima de 01 ano**, devendo ter assistência técnica autorizada em pelo menos uma das seguintes cidades em Minas Gerais: Formiga, Divinópolis, Itaúna, Belo Horizonte, ou cidades até 50 km de Formiga. | 12 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 02** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **- Nobreak, 600VA** na cor preta, com a configuração mínima:  - Estabilizador com 04 estágios de regulação;  - Filtro de Linha;  -Tensão -Entrada 115 – 127 V – Saída 115 V;  - Proteção contra: curto-circuito no inversor; surtos de tensão entre face e neutro; sub/sobretensão da rede elétrica; descarga total da bateria e descarga elétrica da linha telefônica;  - 04 tomadas de saída na parte traseira, padrão NEMA 5/15;  - 02 protetores telefônicos – padrão RJ-11;  - 01 bateria interna de 12Vdc / 7 Ah;  - Energia de surto: 276J (máxima);  - Corrente de Pico: 8/20 mS: 4500 A (máxima);  - 01 porta fusível com unidade reservada;  - deve possuir LEDs indicadores de status do no-break;  - Acompanhar manual em português;  - **Garantia mínima de 01 ano**, devendo ter assistência técnica autorizada em pelo menos uma das seguintes cidades em Minas Gerais: Formiga, Divinópolis, Itaúna, Belo Horizonte, ou cidades até 50 km de Formiga. | 05 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 03** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Máquina Fotográfica** com a configuração mínima:  - Sensor com 24.2 megapixels com lente 18-55M;  - ISO padrão de 100 a 6.400;  - Processamento de imagem de alta velocidade e gravação de vídeos em Full HD (1080p);  - Flash integrado;  - AF contínuo (autofoco continuo);  - Controle de exposição manual;  - Som estéreo via conector de entrada para microfone;  - Sistema de detecção de rostos;  - Fotografia de alta velocidade contínua de até 4 qps em resolução total de 24.2 MP;  - Sistema de autofoco de 11 pontos com AF de detecção de fase;  - Monitor LCD de 3.0”, botão de Exibição ao Vivo;  - Compatibilidade com cartões de memória de alta velocidade, Cartão de memória SD, - compatível com SDXC e UHS-I, idioma do menu em português;  - Conexões Mini USB;  - Mini HDMI, Alimentação a bateria recarregável de Li-ion;  - Cor preta, carregador rápido, cabo de áudio/vídeo, cabo USB;  - Ocular de borracha, alça da câmera;  - **Cartão de memória de no mínimo 16GB;**  - **Garantia mínima de 01 ano.** | 01 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 04** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Ventilador de Coluna**, com a seguinte configuração mínima:  - Na cor preta;  - 40 cm;  - Tipo Coluna ;  - Coluna com regulagem de altura ;  - Inclinação regulável;  - Oscilante;  - Altura mínima e máxima: 1,10 m e 1,50 m;  - Nº de velocidades 3;  - Grade Removível;  - Quantidade de pás 3;  - Diâmetro 40 cm;  - Potência (W) 90;  - Tensão/Voltagem 127V;  **- Garantia mínima de 01 ano.** | 05 |  |  |  |
| 2 | **Ventilador de Teto**, com a seguinte configuração mínima:  - Nº de velocidades 3;  - Controles na parede;  - Quantidade de pás 3;  - Diâmetro da hélice 1.000 mm;  - Área de ventilação Mínima: 30 m2;  - Velocidade (rpm) 180/440;  - Classificação de consumo (Selo Procel) : A;  - Potência mínima (W) 130;  - Tensão/Voltagem : 127V;  **- Garantia mínima de 01 ano.** | 04 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 05** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Bebedouro de pressão,** com seguintes especificações:  - Adequado a norma ABNT NBR 9050:2004, com acionamento elétrico por meio de botões laterais e frontais de leve toque e indicação em Braille, servindo água gelada, natural e mista através de torneira tipo jato e torneira copo, atendendo às normas de acessibilidade.  - A bica deve estar localizada no lado frontal do bebedouro, possuir altura de 0,90 m e permitir a utilização por meio de copo.  - Os controles devem estar localizados na frente do bebedouro ou na lateral próximo à borda frontal.  - O bebedouro acessível deve possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso.  **- Garantia mínima de 1ano.** | 02 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 06** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Estação de trabalho**:  - Medidas: 1,65 x 1,65m (Formato L) com gaveteiro de 03 gavetas:tampos em MDP e pés e painel frontal em aço.  - Tampo MDP-BP........................................................... 25mm  - Acabamento em fita PVC..........2mm (espessura) - 25mm (alt)  - Pé base em tubo de aço oblongo................................25x50mm  - Almofada em aço chapa #28.........................................0,40mm  - Ponteiras em ABS;  - Sapata niveladora injetada em polipropileno;  - Pé central em aço chapa #16........................................1,50mm  - Retaguarda em aço chapa #24......................................0,60mm  - Pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal;  - Furos para receberem tomadas de: lógica, energia e telefone;  - Acessório: calha passa fio;  **- Garantia mínima de 03 anos.** | 03 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 07** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Suporte para Teclado Retrátil**, com as seguintes especificações:  - Adaptação em mesas de trabalho;  - Confeccionado em MBP de 25 mm;  - Cor: bege/ovo;  - Dimensões aproximadas: 0,54 x 0,29 cm. (com possibilidade de variação em até 10% para mais ou para menos)  **Obs: A instalação deverá ser feita pela empresa vencedora.** | 06 |  |  |  |
| 2 | **Suporte para CPU e Estabilizador/Nobreak (de chão),** com as seguintes especificações:  - Confeccionado em MBP de 25 mm;  - Cor: bege/ovo;  - Dimensões aproximadas: 0,26 x 0,44 x 0,29 cm. (com possibilidade de variação em até 10% para mais ou para menos) | 15 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 08** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 2 | **Cadeira Giratória Executiva**, **tipo espaldar executivo**, com braços reguláveis e com as seguintes especificações:  - **Assento:** interno em compensado multilaminas de madeira, moldada anatomicamente a quente, com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível HR, isento de CFC, resiliencia a compressão entre 45 e 50% e alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 55 Kg/m3, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas, sem utilização de perfil em PVC. Largura mínima 460 mm – profundidade mínima 460 mm.  **- Encosto:** interno em compensado multilaminas de madeira, moldada anatomicamente a quente, com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível HR, isento de CFC, de alta resiliência e alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com saliência para apoio lombar, densidade de 45 a 50 Kg/m3, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas, sem utilização de perfil em PVC, sistema de fixação por pressão sem utilização de parafusos. Largura mínima 400 mm – extensão vertical mínima 360 mm.  - **Apóia braços:** tipo “T”, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pre-polimero integral skin texturizado. Suporte para apóia braços, injetado em termoplástico composto texturizado e estrutura de aço estampada de 6,00mm. Regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55mm fabricado em resina de engenharia poliacetal de alta resistência.  - **Mecanismo:** multifuncional com regulagens do encosto e com sistema individual de contato permanente para o encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação. Corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva.  Suporte do encosto: em chapa de aço estampada com, no mínimo, 6 mm de espessura, com nervura estrutural de reforço. Com regulagem de altura automática, em, no mínimo, 6 posições, com um curso mínimo de 55 mm. Capa do suporte, para acabamento e proteção, injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas.  - Coluna de regulagem: coluna de regulagem de altura por acionamento a gás. Capa telescópica: de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado, que dá proteção a coluna central contra partículas de sujeira.  - **Base:** com 5 patas injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6) com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro de alta resistência mecânica e resistência a abrasão de calcados e produtos químicos. Sistema de acoplamento a coluna central através de cone morse. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm.  - **Rodízios:** rodízios duplos tipo “W” com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, revestidos por material flexível que apresentem banda de rodagem macia em poliuretano. Eixo horizontal de 8 mm de diâmetro e vertical de 11 mm de diâmetro em aço trefilado 1010/1020. Anel elástico em aço para acoplamento a base.  **- Garantia mínima de 03 anos.** | 07 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 09** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Cadeira Fixa**, com as seguintes especificações:  - 04 pés com tubo 7/8”;  - Assento/Encosto anatômico com madeira de 12mm;  - Espuma injetada de 3,5 cm revestido em tecido Crepe;  - Cor: Preta/Cinza. | 12 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 10** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Cadeira de Rodas**, com especificações mínimas:  Cadeira rodas, confeccionada em alumínio tubular, com pintura epóxi, dobrável em x, apoio para braços escamoteável, apoio de pés com altura ajustável eleváveis e removíveis. Rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, com protetor lateral de roupa incorporado, protetor de raios, cubo de alumínio montado com rolamento blindados. Sistema de “QUICK RELEASE” nas quatro rodas com rolamentos blindados, inclusive no eixo vertical do garfo, aro propulsor em alumínio e com o mesmo acabamento da estrutura, rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de no mínimo 6", ambas providas de rolamentos blindados nos seus eixos, eixos de aço reforçado. Freios bilaterais, assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência, acompanha uma almofada em espuma com mínimo de 3 (três ) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido da cadeira com velcro para fixação; largura do assento 48cm, manoplas emborrachadas para condução por terceiros. Capacidade de carga mínima de 90kg ou superior. | 01 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 11** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Estante de Aço**, com as seguintes especificações:  - Dimensões Aproximadas: 1,98 x 0,92 x 0,30 m;  - 04 colunas de chapa 14;  - 06 prateleiras de chapa 22;  - Com reforço na parte interna (embaixo) de cada bandeja;  - Dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores;  - Sapatas de borracha;  - Pintura Epóxi, eletrostática com tratamento anti-ferrugem.  **- Obs.: A estante deverá ser entregue montada.** | 04 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 12** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Arquivo de aço 4 gavetas:**  - Dimensões Aproximadas: Externas:(AxLxP) 1335mm x 470mm x 670mm; - Interna das gavetas:(AxLxP) 250mm x 390mm x570mm;  **- Capacidade por gaveta:**AP OF 4SCTC: 40 a 50 pastas ou 55kg – deverá deslizar por trilho corrediça com esfera;  **- Itens de série:** porta etiquetas estampado na frente da gaveta / puxador estampado na gaveta com perfil em PVC / fechadura tipo Yale com 2 chaves, fechamento simultâneo das gavetas / chapas #26 e #24 (0,45 e 0,60mm) / Pintura eletrostática a pó C/Cristal e Pintura esmalte sintético nas outras cores;  **- Acessórios**: pés reguláveis / comprof (AP OF 4SCTC);  **- Garantia mínima de 01 ano.** | 01 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 13** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Armário de madeira,** com seguintes especificações:  Armario Alto Fechado com 2 portas, com as seguintes características:  - Tampo em MDP-BP.............25mm;  - Retaguarda..................25mm;  - Laterais e prateleiras......25mm;  - Pés niveladores;  - Dimensões aproximadas (AxLxP): 2000mm x1000mm x 474mm;  - Bordas em fita PVC............25mm;  - Puxador vertical em PVC;  - 4 Prateleiras moveis;  - Fechadura cilindrica tipo Yale c/2 chaves;  **- Garantia mínima de 1 ano.** | 02 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 14** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Expositor móvel para Revistas e Jornais**, em tubo pintado;  **-** Material: Aço;  - Pintura: Epóxi ou eletrostática;  - Cor branca;  - Dimensões aproximadas: (AxL) 1,5m x 0,6m;  - 5 a 8 Bandejas teladas. | 01 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 15** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Rack Piso Padrão 19 Polegadas**  - Rack para switch de rede, confeccionado em chapas de aço;  - Com: teto, fundo e laterais removíveis;  - Abertura destacável para passagem de cabos;  - Porta frontal com visor, fechadura com chaves;  - Planos de fixação em chapas de aço móveis e reguláveis em toda a sua profundidade;  - Pés niveladores;  - Dimensões aproximadas: **Largura:60cm, Altura:110cm, Profundidade: 60cm**  **-** Cor Preta.  **Obs**.: **Garantia mínima de 6 meses** | 01 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 16** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Fone Headset para telefone fixo Fio RJ11**  - Possuir almofadas confortáveis, fone e microfone com alta captação e transmissão do som com qualidade e sem ruídos para outra linha.  - **Garantia mínima de 06 meses**. | 02 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 17** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 1 | **Telefone sem fio,** com as seguintes especificações (mínimas):  - Frequência (Hz): 1900Mhz;  - Cor: Preto;  - Distância fora da base Ambiente: externo <200m; ambiente interno<50m;  - Duração da bateria com o fone fora da base: mínimo 5 horas de conversação;  - Com rediscagem; Com bloqueio de teclado; Chamada em espera; Transferência de chamada; Volume da campainha;  - Idiomas do menu em Português; Localizador do monofone e Voltagem Bivolt;  **- Garantia de 12 meses.** | 01 |  |  |  |
| **T O T A L: R$ .................... (valor por extenso)** | | | | | |

* Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
* Declaramos que nos preços ofertados estão computados todos os custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, descargas, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados, de modo que o valor proposto constitua a única e total contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame.

Formiga-MG, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(assinatura do Representante)

***OBS: Este modelo deverá ser emitido pela empresa licitante em papel que a identifique.***

**ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO**

**Ref.: Processo Licitatório nº 003/2016**

**Pregão nº 003/2016**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ/CPF sob o Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador (a) de Identidade Nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inscrita sob o CPF Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei que:

* em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

🞏 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

* de acordo com o artigo 97, § único da Lei Federal Nº 8.666/93, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação ao Processo Licitatório Nº 003/2016, Pregão Nº 003/2016, e ainda, que não estamos impedidos de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posterior.

Formiga/MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

***OBS: Este modelo deverá ser emitido pela empresa licitante em papel que a identifique.***

**ANEXO V – PROCURAÇÃO**

À

Câmara Municipal de Formiga/MG

Ref: **PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 003/2016**

**PREGÃO Nº 003/2016**

***NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDEREÇO COMPLETO***, responsável pela empresa ***NOME DA EMPRESA***, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu procurador o Sr. ***NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDEREÇO COMPLETO***, para praticar todos os atos referentes ao Processo Licitatório Nº 003/2016 - Pregão Nº 003/2016.

Formiga/MG, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome da empresa

CNPJ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

Nome

RG/CPF

***OBS: Este modelo deverá ser emitido pela empresa licitante em papel que a identifique.***

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 003/2016**

**PREGÃO Nº 003/2016**

**DECLARAÇÃO**

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada .............. (endereço completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como (**Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

🞏 Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/1993.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Formiga-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

***OBS: Este modelo deverá ser em papel impresso da empresa, e conter o carimbo padronizado do CNPJ da empresa.***